**Új 7 " vezetékes videó kaputelefon rendszer kódzárral, távirányítóval, RFID kulcstartóval.  
  
Új 7" színes kihangosítós, kézibeszélő nélküli videókaputelefon IR kamerával + elektronikus zár + RFID kulcs**

**Vezetékes Videó Kaputelefon Rendszer:**7 "TFT LCD, szuper karcsú 6 vezetékes rendszer, könnyű telepítés, színes CMOS kamera éjjellátó, vízálló kültéri, becsengetés, videó beszélgetés, kitekintés és elektromos zár-vezérlés funkció, távirányító, kódzár, kézi nyitás. Ezt használhatja lakásokban, villákban, szállodákban és irodákban stb.



1. A most megtekintett biztonsági rendszer a legújabb, legnépszerűbb, elegáns és kényelmes használatú, kaputelefon készlet.
2. Alap szett 1-kamera és 1 monitor, amely nagy, 7” képernyővel rendelkezik, és gyönyörű látást és biztonságos érzést nyújt, egy nagyon egyszerű telepítéssel, és használattal.
3. A rendszer fejlett, legújabb számítógépes chipeket, és technológiát alkalmaz, amelyek nagymértékben javítják a rendszer stabilitását és tartósságát. A visszhangos falra is szerelhető kialakításnak köszönhetően, a termék könnyűen és kényelmesen telepíthető. A kaputelefon használhatók lakásokban, villákban, szállodákban és irodákban stb.
4. A funkciói a következők: kézibeszélő nélküli monitor, a kétirányú beszélgetés, a nagyfelbontású képek, a mágneszár működési kijelzés, az infravörös éjjellátó kültéri, az állítható fény, és a képernyő színe.
5. Rendelkezik továbbá, 5 RFID kulccsal. egy nyomógombos kódzárral, és távirányítóval. Ezzel a teljes készlettel kényelmesebb lesz a bejutás.
6. A rendszer kiépítése megfelelő lesz, az otthoni biztonság számára.



**Jellemzők**

1. 7 "színes TFT LCD kijelzővel Nincs sugárzás, alacsony energiafogyasztás Infa LED-ek éjjellátásra.
2. Esővédő burkolat, antioxidáns festéssel ellátott műanyag, a kültéri egység porszórt lakkpanellel    
   3   16 féle csengetés    
   4    Állítható a csengetési hangerő, a fényerő és a kontraszt   
   5    Maximum 1 kültéri egység 4 beltéri egységgel és 2 kültéri egységgel 4 beltéri egységgel egység. 6  Automatikus időzítésű mágneszárral, 5 RFID kulcstartóval és távirányítóval van     
   ellátva. A távirányító működése kb. 5-10 méter.   
   7 Az elektronika zárolásának legnagyobb része, késleltetett feloldókkal, Funkciók.  technológiát és



**Leírás**


|  |  |
| --- | --- |
| **Kültéri kamera** | |
| Modell szám. | MJ |
| Éjszakai látás | IR Fény, látható 5 méteren belül |
| A látószög | 92 ° széles szög |
| Felbontás | > 420 TV sor |
| Plus Control | automatikusan |
| Energiafelhasználás | Készenléti állapot: 0.1W; Munka: 4W |
| Üzemhőmérséklet | -10 ° C ~ + 55 ° C |
| Telepítés | falra szerelt |
| Méret | 168 (L) \* 110 (W) \* 65 (H) mm |
| Nettó tömeg | 310g |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beltéri monitor** | | |
| Model szám. | | TEC706 |
| Képernyő | | 7 "széles szögű TFT LCD, 16: 9 kijelző |
| Felbontás | | 480 \* RGB \* 234 |
| Tápellátás | | AC100V-240V 50Hz-60Hz |
| Teljesítmény | | DC 15V |
| Aktuális kimenet | | 1200mAh |
| Késleltetési idõ | | 120s ± 10% |
| Késleltetési idő | | 40s ± 10% |
| Érvényes távolság | | 80M (4x0,65 mm2) |
| Energiafelhasználás | | Készenléti állapot: 0.5W; Munka: 8W |
| A kép átviteli távolsága | | kb. 200 méterre |
| Látószög | | 65 ° |
| Adapter bemenet | | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Adapter kimenet | | DC 15V |
| Üzemhőmérséklet | | -40 ~ + 70ºC |
| Készenléti hőmérséklet | | -20 ~ + 60ºC |
| Telepítés | | Falra / emelőasztalra |
| Méret | | 225 (L) \* 128 (W) \* 23 (H) mm |
| Nettó tömeg | | 460g |
| Elektromos lengéscsavar zár | | |
| Tápegység | DC 12V / 1A | |
| A zárszerkezet mérete | 8,07 "x 1,38" x 1,65 "(L x Sz x M) | |
| A henger panel mérete | 3,54 "x 0,98" x 0,08 "(L x Sz x M) | |
| Henger méret | 0,67 "hosszú, 0,63" átmérőjű | |
| Éljen ki | NC (0.5A) csatlakozási pont belül | |
| Energiafelhasználás | Indítás: 0.8A, Normál: 0.09A | |
| Súly | 800G | |
|  |  | |
|  | |











A kültéri kamera esővédő fedéllel van felszerelve, hogy megakadályozza a víz bejutását. Nem kell aggódnia, hogy  a kültéri kamera nedves lesz, az esős napon.



**Mágneszárnyitási módok :**




Beltéri nyitás:


Nyomja meg a nyitógombot a képernyőn.

Kültéri nyitás, amikor az ajtón kívül tartózkodik:

1. RFID kulcstartók (RFID kártya) 5 RFID-kártyával (beleértve a hozzáadott kártyát és törölt kártyát). Megjegyzés:(a hozzáadott / törlési kártya nem tudja kinyitni az ajtózárat)
2. Távirányítóval, 3 kulcsot tartalmaz.
3. kulccsal
4. Kiengedő gombbal

**Felszerelés**





**Működés**  
  
Az áramellátás bekapcsolása után állítsa be a fényerőt / színt, majd   
a rendszerbeállításokat az alábbiak szerint bővítheti:

Leírás

|  |  |
| --- | --- |
|  | Leírás |
| erő | DC 15V <200mA |
| Kapacitás | 500 db azonosító kártyát, 500 kódot, 10 univerzális kódot tud olvasni |
| Kártyaolvasási távolság | 0-2CM |
| Kártyatípus | EM vagy EM kompatibilis card |

Fényjelzések

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tétel | piros | kék |
| készenlétben lévő | Piros villanás másodpercenként | kék villanás másodpercenként |
| Lépjen be a programozásba | Gyors villogás | --------- |
| Programozás megerősítése | vaku | ---------- |
| Kártya feloldása | vaku | ---------- |
| Ismeretlen kártya | A piros villanás háromszor villan | kék villog 3-szor |
| Riasztás | ---------- | vaku |

Szállítás utánvétellel

Garancia 1 év

**Csomagolás**

|  |  |
| --- | --- |
| Értékesítési egységek: | Egyetlen elem |
| Egy csomagméret: | 28X28X10 cm |
| Egyetlen bruttó tömeg: | 3,0 kg |
| Csomag Típus: | ajándékdoboz barna kartondoboz |